Załącznik nr 1

**Formularz ofertowy**

 **Dane dotyczące Wykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy /firma w zależności od podmiotu: |  |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) |  |
| NIP: |  |
| Regon |  |
| KRS /CEIDG  | Działający zgodnie z wpisem do……….. prowadzonego przez………. pod numerem KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: |  |
| Kontakt internetowy (strona www., e-mail): |  |
| E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: |  |

**Przedmiot oferty:**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. **dostawa basenów do transportu żywych ryb wraz z osprzętem oraz przyczepki**

w cenie ryczałtowej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto  | VAT% | cena brutto |
| 1 | Baseny izolowane (3 szt.) do transportu żywych ryb wraz z osprzętem oraz przyczepką | kpl. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Wymagane parametry**  | **Wskazać parametry /opisać spełnienie wymaganych parametrów** |
|  | **Baseny izolowane (3 szt.) do transportu żywych ryb wraz z osprzętem oraz przyczepką** |
| **1** | fabrycznie nowe |  |
| **2** | przeznaczone do transportu ryb żywych  |  |
| **3** | materiał: wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego lub polipropylenu PP, izolowane pianką poliuretanową; |  |
| **4** | wyposażone w rynny spustowe: proste i na rurę- PVC dostosowane do rurociągowej instalacji transportu ryb;  |  |
| **5** | górne pokrywy płaskie lub z komorą powietrzną z powierzchnią anty-poślizgową, która umożliwia chodzenie i bezpieczną obsługę; |  |
| **6** | basen o pojemności od 1100l do 1200l – 2 szt. w zestawie z szybrem, ramą natleniającą, regulatorem przepływu tlenu, skrzynką ochronną do regulatorów, uchwytem na butle tlenowe; |  |
| **7** | basen o pojemności od 700l do 800l – 1 szt. w zestawie z szybrem, ramą natleniającą, uchwytem na butle tlenowe, rynną na rurę. |  |
| **8** | gwarancja na baseny min. 24 msc |  |
| **9** | przyczepka niezbędna do transportu 2 basenów o pojemności od 1100l do 1200l każdy. Udźwig przyczepki od 2600 do 3200 kg. |  |

**Oferujemy: termin dostawy**

[ ]  mniej niż 20 dni

[ ]  25-20 dni

[ ]  30-25 dni

[ ] do 35 dni

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.
2. Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)
4. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam

zamówienia to: ...................................................................

nr tel. .............................................................

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Miejscowość / data | ……………………………………………………………Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |